**TERMO DE REFERENCIA**

Empresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefone (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**COTAÇÃO**

ITENS DESCRITOS CONFORME VISITAS TECNICAS REALIZADAS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição / Especificações Mínimas:** | **Qtde.** | **VALOR UNIT.** |
| 01 | CORDÃO PARALELO 2X2 300V 70C  | 60 METROS |  |
| 02 | CANALETA DUPLA COM ADESIVO DUPLA FACE 40X16X2 METROS BRANCA | 04 UNID |  |
| 03 | CAIXA SOBREPOR 75X75 2 POSTOS COM SUPORTE | 02 UNID |  |
| 04 | MODULO TOMADA 2P + T 10A-250V | 04 UNID |  |
| 05 | PAINEL DE MESA PARA CONEXÕES, DE EMBUTIR, COM DUAS TOMADAS E UM USB | 12 UNID |  |
| 06 | MÃO DE OBRA  | 01 |  |

 VALOR TOTAL­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-

A entrega dos produtos, juntamente com os serviços de instalação deverão ser feitos na Câmara de Charqueada, por equipe capacitada, uniformizada e com todos os equipamentos de segurança exigidos por lei.

No valor deverão ser incluídos todos os impostos e encargos.

Visita Técnica recomendada, caso não seja realizada, a empresa se compromete a realizar os serviços conforme necessário.

Acompanha fotos do local. O serviço inclui toda a instalação elétrica necessária, serviço de embutir os itens nos moveis indicados, com finalização e acabamento de boa qualidade, além de criação de dois pontos extras de tomada para uso do equipamento de filmagem conforme foto em anexo.

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ASSINATURA DO RESPONSAVEL